|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Notice de montage | PLM |
| REF 875034 | 1/87 | 1/87 |
| Halte « Bonneval-Félines » |
|  |
|  |

 | Produits complémentaires à réf 875034

|  |  |
| --- | --- |
| BV « Maison Dieu » |  |
| **Réf 875070** |
| WC « Maison Dieu » |  |
| **Réf 875072** |
| Maison PN |  |
| **Réf 875063** |
| Barrières Béton |  |
| **Réf 87ACC101** |

 |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** . En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | flashcode petit.png |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** |
| **Choix 1** | Ocre jaune/Gris très clair | Blanc | Vert d’eau /Gris bleuté |
| **Choix 2** | Ocre jaune | Gris moyen ou rouge brique | Vert moyen |
| **Choix 3** | Ocre très clair | Rouge brique | Marron clair |

 |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :* Façades
* Parements extérieurs
* Toitures tuiles gravées et apprêtées
* Faîtières
* Huisseries
* Vitrage transparent
* 2 cheminées
* 2 hauts de cheminée
* Cloisons intérieures

ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmfUtilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :* Cutter de précision (X-Acto, Olfa…)
* Pince brucelles droite
* Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…)
* Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
* Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
* Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…)
* Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prince August | Prismo |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Façades** | *Sable Clair 837* |  |  |  |
| **Appuis fenêtres** | *Ivoire**918* | **Débords de toitures** | *Terre Ombre naturelle* *331* |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment.Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier. |  | 2 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. |  | 3 | Peindre les voûtes et appuis en ivoire 918 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois).Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple. |  | 5 | Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.Coller les ensembles obtenus depuis l’intérieur du bâtiment |  | 6 | Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Coller les rives de toitures |  | 8 | .Coller en place les faitières |  | 9 | Confectionner les cheminées qui se composent de 4 pièces, coller ensuite ces dernières sur les toits dans les réserves de ces derniers |

|  |
| --- |
|  |
| 10 | Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits |
|  |  |

Décorations du bâtiment à découper

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |