|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | BLANC ARGENT | | REF 87BA120 | 1/87 | | ARRET-PN "TERRE NEUVE"Type Berry | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 87BA120   |  |  | | --- | --- | | BV "ARGY" |  | | **Réf 87BA110** | | Bureau chef de district | bureau-de-chef-de-district-po.jpg | | **Réf 874560** | | BV "HEUGNES" | P1030858.JPG | | **Réf 87BA101** | | Vieilles traverses métriques |  | | **Réf 87ACC17** | |  | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
|  | | | | |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :   * Façades * Parements extérieurs * Toitures ardoises gravées et apprêtées * Faîtières * Huisseries * Vitrage transparent * 2 cheminées * 2 hauts de cheminée * Cloisons intérieures * Bois pour pignon   ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos & Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liquitex basics | | | Prince august | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Façades** | *GRIS ARGENT 883* |  | **Bordures de quais et chapiteaux cheminées** |
| **Débords de toitures** | *Terre Ombre naturelle*  *331* | *Ivoire 918* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | Commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment.  Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier. |  | 2 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. |  | 3 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris que la façade.  Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement, les briques et la charpente en bois. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | P1030851.JPG | |
| 4 | Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois).  Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple. |  | 5 | Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.  Coller les ensembles obtenus depuis l’intérieur du bâtiment. |  | 6 | Assembler els cheminées, elles se composent de 4 éléments |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1050244.JPG | |  |  | |  |  | |
| 7 | Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. ATTENTION, les réserves de toitures doivent être du côté de la petite fenêtre |  | 8 | Coller à leurs place les deux faîtières |  | 9 | Coller les rives de toitures |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| 10 | Mettre en place les cheminées |  | 11 | Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies. |

Décorations du bâtiment à découper

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |