|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Notice de montage |  |
| REF 87LAB 029 | 1/87 |
| Remise à machine «STE MERE» |
|  |

 | Produits complémentaires à réf 87LAB029

|  |  |
| --- | --- |
| BV « Lanchères » | 87SOM10 bv lancheres 2.JPG |
| **Réf 87SOM10** |
| WC | 87SOM11 wc lancheres 1.JPG |
| **Réf 87SOM11** |
| BV "Thiberville" | P1030045.JPG |
| **Réf 87LABO01** |
| Remise "Angerville" |  |
|  **Réf 87E&L09** |
|  |

 |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** . En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | flashcode petit.png |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** |
| **Choix 1** | Ocre clair / Brique | Blanc / Brique | Marron clair / vert pomme |
| **Choix 2** | Ocre jaune / Brique | Blanc / Brique | Marron |
| **Choix 3** | Blanc cassé / Brique | Blanc / Brique | Rouge bordeaux |

 |
| ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmfUtilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :* Cutter de précision (X-Acto, Olfa…)
* Pince brucelles droite
* Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…)
* Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
* Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
* Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…)
* Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |
| --- | --- |
|  | PRINCE AUGUST |
| *Peintures utilisées chez A&P* | Prince August Ivoire 918 parements pierre, voute, marche, appuis de fenêtre.JPG | **Façades** | *Sable clair 837* |
| **Débords de toitures** | *Terre Ombre naturelle* *331* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1030389.JPG |
| 1 | Avant de dégrapper les pièces les mettre en peinture.Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. |  | 2 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements en « rouge anglais ». |  | 3 | Plier soigneusement à l’équerre les parements d’angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres…) en repassant préalablement avec un cutter à lame fine dans les traits de pliureATTENTION à cette étape ne pas coller les parements des lanterneaux ! |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1030394.JPG |
| 4 | Coller les panneaux latéraux des lanterneaux |  | 5 | Coller ensuite les parements « briques » des lanterneaux |  | 6 | Positionner les huisseries par l'intérieur |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Coller les toits en place, veiller à ces derniers soient équilibré des deux côtés |  | 8 | Mettre en place la faîtière |  | 9 | Coller a noue (carton couleur grise) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 12 | Coller les rives de toitures |  | 13 | Mettre en place les portes selon vos souhaits.Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le bâtiment selon vos souhaits |