|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | PLM | | REF 875221 | 1/87 | | WC« La Redonne-Ensues » | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 875221   |  |  | | --- | --- | | BV "La Redonne-Ensues" |  | | **Réf 875220** | | WC "La Redonne-Ensues" |  | | **Réf 875222** | | Barrières béton |  | | **Réf 87ACC101** | |  |  | |  | |  |  | |  | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** | | **Choix 1** | Ocre jaune/Gris très clair | Blanc | Vert d’eau /Gris bleuté | | **Choix 2** | Ocre jaune | Gris moyen ou rouge brique | Vert moyen | | **Choix 3** | Ocre très clair | Rouge brique | Marron clair | | | | | |
| ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prince August | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Retouches encadrements** | *Prince August*  *Blanc cassé 820* |
| **Débords de toitures** | *Terre Ombre naturelle*  *331* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | Après montage de la structure, coller l’habillage des murs de l’intérieur de l’abri ; peindre en vert -ou simplement stabiloter- la zone sur l’abri |  | 2 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements |  | 3 | Coller les huisseries par l'intérieur |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Coller les toiture en veillant à leur équilibre |  | 5 | Coller les faitières |  | 6 | Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos envies |