|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | PO | | REF 874754 | 1/87 | 1/87 | | Halte de « Siran » | | |  | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 874754   |  |  | | --- | --- | | BV 3 portes | bv-3-portes-popoc-type-vigeois2-.jpg | | **Réf 874520** | | Halle à marchandises | halle-1-porte-po-type-vigeoisV2-.jpg | | **Réf 874521** | | WC Vigeois | wc-popoc-type-vigeois-.jpg | | **Réf 874505** | | Bureau du District  Ste Illyde |  | | **Réf 874654** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PO* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** | | **Choix 1** | Gris moyen | Blanc | Marron clair | | **Choix 2** | Ocre terre de sienne | Blanc | Marron moyen | | **Choix 3** | Ocre rose | Blanc | Marron moyen | | **Choix 4** | Ocre jaune | Blanc | Vert moyen ou gris moyen | | | | | |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :   * Façades * Parements extérieurs * Toitures ardoises gravées et apprêtées * Faîtière * Huisseries * Vitrage transparent * 1 cheminée * 1 haut de cheminée * Cloisons intérieures   ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prince august | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Murs** | *Gris argent*  *883* |
|  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment.  Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier. |  | 2 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. |  | 3 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois).  Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple. |  | 5 | Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.  Coller les ensembles obtenus depuis l’intérieur du bâtiment. |  | 6 | Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé.  Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.  Peindre les toitures si vous le souhaitez. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 7 | Encoller au pinceau la faitière après l’avoir pliée de la même manière que les parements d’angles (pince brucelles ou réglet).  Mettre en place. |  | 8 | Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive.  Coller sur place. |  | 9 | Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies. |